قم بأمساك جهاز SMARTIO بحيث يكون مواجهاً لوحة المفاتيح ويكون مكبر الصوت على اليسار وزر الوضع على يمين الجهاز. وأيضاً يكون زر الطاقة في الأسفل ، وأزرار الصوت في الأعلى. كل شيء يتم شرحه من اليسار إلى اليمين.

　1. موقع مفاتيح الوظائف

　1.1 في الأعلى : أزرار خفض الصوت (-) ورفع الصوت ( + )

　1.2 على الجانب الأمامي : مكبر الصوت ، لوحة المفاتيح ، زر الوضع ، LED

　1.3 على الجانب الأيمن : ميكروفون ، USB-C ، مقبس سماعة الأذن

　1.4 في الأسفل : زر الطاقة

　1.5 الوظائف :

　زر الطاقة : اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله.

　زر الصوت : ارفع أو اخفض مستوى الصوت.

　زر الوضع : حدد وضع التنقل أو وضع الإدخال.

　USB-C : اشحن البطارية أو قم بتحديث البرامج الثابتة.

　2. تشغيل / إيقاف ، قفل لوحة المفاتيح ، الوضع الصامت

　2.1 التشغيل : اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل. ستسمع عبارة "تم التشغيل" وسيتم تشغيل الجهاز.

　2.2 إيقاف التشغيل : اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل. ستسمع عبارة "إيقاف التشغيل" ، وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز.

　2.3 قفل لوحة المفاتيح الخاصة بك : اضغط على مفتاح N5 لأكثر من 5 ثوان. سوف تسمع ، "تم قفل لوحة المفاتيح" ، وسيتم قفل لوحة المفاتيح.

　2.4 فتح لوحة المفاتيح الخاصة بك : اضغط على مفتاح N5 لأكثر من 5 ثوان. سوف تسمع ، "تمَّ فتحُ قُفْلَ لوحةِ المفاتيح" ، وسيتم إلغاء قفل لوحة المفاتيح.

　2.5 الوضع الصامت : إذا ضغطت على زر خفض الصوت (-) وزر رفع الصوت ( + ) في نفس الوقت ، فسوف تسمع "وضع الصامت قيد التشغيل" ، وسيكون الجهاز في الوضع الصامت.

　2.6 تحرير الوضع الصامت : اضغط على زر خفض الصوت (-) وزر رفع الصوت ( + ) في نفس الوقت لتحرير جهازك من الوضع الصامت حيث ستسمع "إيقاف الوضع الصامت."

　3. اقتران بلوتوث

　3.1 الاقتران الأولي : قم بتشغيل SMARTIO الخاص بك. بعد تنشيط ال Bluetooth على هاتفك الذكي ، ابحث عن SMARTIO وقم بتوصيله. عند اكتمال الاقتران ، ستسمع عبارة " تم الأتصال بالبلوتوث".

　3.2 إعادة الاتصال : إذا فقدت اتصال ال Bluetooth ، فحاول إعادة الاتصال بالضغط على زر الوضع.

　4. إعدادات نظام التشغيل

　4.1 إعدادات نظام التشغيل : قم بإعداد نظام تشغيل SMARTIO الخاص بك.

4.1.1 IOS : زر خفض مستوى الصوت + مفتاح L1 + زر الوضع. سوف تسمع " وضع آي أو إس ".

4.1.2 Android : زر رفع الصوت + مفتاح L1 + زر الوضع. ستسمع "وضع الأندرويد".

　5. البطارية

　5.1 التحقق من حالة الشحن : زر الوضع + زر الطاقة

　5.1.1 سوف تسمع "مستوى البطارية 25%" عندما يتبقى 25٪ من البطارية.

　5.1.2 سوف تسمع "مستوى البطارية 50%" عندما يتبقى 50٪ من البطارية.

　5.1.3 سوف تسمع "مستوى البطارية أكثر من 75%" عندما يتبقى 75٪ من البطارية.

　5.2 كيف تشحن بطاريتك : استخدم كابل شحن من نوع USB-C. عندما تكون بطاريتك مشحونة بالكامل ، ستسمع عبارة "تم شحن البطارية" وسيضيء الضوء الأخضر.

 : 5.3 وضع السكون : إذا لم يكن هناك نشاط على SMARTIO لمدة 5 دقائق ، فسيتم تحويله تلقائيًا إلى وضع السكون. اضغط على أي زر لبدء استخدام الجهاز ، ثم سيحاول الجهاز التوصيل بالبلوتوث.

　\* عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام ، يرجى إيقاف تشغيل SMARTIO لمنع نفاد البطارية.

　6. إعدادات الوضع

　6.1 إعدادات الوضع : اضغط على زر الوضع للتبديل بين وضع التنقل ووضع الإدخال.

　6.2 وضع إدخال برايل : إذا ضغطت على مفتاح R4 لأكثر من 3 ثوانٍ في وضع التنقل ، فستسمع "وضع لغة برايل" وستنتقل إلى وضع برايل. قم بإمساك جهاز SMARTIO الخاص بك بحيث تكون مواجهاً الجزء الخلفي من لوحة المفاتيح.

　6.3 وضع المستعرض : إذا ضغطت على مفتاح N12 لأكثر من 3 ثوانٍ ، فسوف تسمع "وضع المتصفح" وستنتقل إلى وضع المتصفح.

　7. تغيير لغة الإدخال

　7.1 تغيير اللغة: تبديل اللغات في وضع الإدخال. اضغط على مفتاح L2 للتبديل بين العربية والإنجليزية.

　7.2 مزامنة اللغة : إذا لم يتم إدخال الحروف التي كتبتها في SMARTIO في هاتفك الذكي بشكل صحيح ، فمن المحتمل أن إعدادات اللغة الخاصة بهاتفك لم تتم مزامنتها مع جهاز ال SMARTIO الخاص بك. اضغط على مفتاح L2 + زر الوضع لأكثر من 3 ثوانٍ لمزامنة اللغة.

　8. إدخال نص مطبوع

　8.1 حرف كبير : اكتب الأحرف أثناء الضغط على مفتاح L4 (Shift).

 8.2 الأرقام والرموز : اضغط على مفتاح L3 لإدخال الأرقام ، واضغط على مفتاح L3 مرة أخرى للحصول على رموز إضافية. للعودة إلى وضع إدخال النص ، اضغط على مفتاح L1.

　8.2.1 مفتاح مسافة للخلف : R1

　8.2.2 مفتاح المسافة : R2

　8.2.3 مفتاح الإدخال : R3

　9. إدخال برايل

　9.1 المدخلات الأساسية : N3,6,9,1,4,7 هي نقطة 1،2،3،4،5،6.

　9.2 إدخال رمز : إذا كنت تريد إدخال رمز ، اضغط على مفتاح L4 واكتب الرمز. وبعد الضغط على مفتاح L4 مرة أخرى ، ستعود إلى وضع إدخال برايل.