1\_ دليل مشترك

ابدأ

أ. حول SMARTIO

قبل الاستخدام ، قم بتشغيل برنامج قارئ الشاشة بهاتفك الذكي وتحقق من الاقتران بين SMARTIO والهاتف الذكي.

1. الأجهزة

أ. يوجد على الجانب الأمامي من SMARTIO لوحة مفاتيح تتكون من 20 مفتاحًا في 4 صفوف و5 أعمدة.

ب. على يسار لوحة المفاتيح مكبر صوت، وعلى اليمين زر الوضع.

ج. في الأعلى، من اليسار، توجد أزرار الصوت، - زر (أسفل) وزر + (أعلى).

د. يوجد فتحة لإدخال الشريط على الحافة اليسرى للوحة المفاتيح.

ه. من أعلى يمين لوحة المفاتيح يوجد مقبس ميكروفون ومنفذ USB-C لشحن البطارية ونقل البيانات ومقبس سماعة أذن.

و. زر الطاقة موجود في الجزء السفلي من لوحة المفاتيح

خفض الصوت

رفع الصوت

LED

زر الوضع

مكبر الصوت

ميكروفون

USB-C

مدخل سماعة الأذن

2. وضع التحكم والإدخال

أ. يتكون SMARTIO من 3 أوضاع للتوافق مع برامج قراءة الشاشة مثل VoiceOver و TalkBack و Voice Assistant ، والتحكم في هاتفك المحمول ، ودعم وظيفة الإدخال.

ب. وضع التنقل: يمكنك العثور على تطبيق معين والتحكم في الجهاز واستخدام وظائف التسهيل للمستخدم الأخرى.

ج. وضع الإدخال: يمكنك إدخال الأحرف والأرقام والرموز.

د. وضع المتصفح: يمكنك استخدام متصفح تمثيلي لكل نظام تشغيل باستخدام أمر منفصل.

ه. إذا كنت ترغب في رفع مستوى صوت دليل SMARTIO أو خفضه، فاضغط على زر الوضع وأزرار الصوت معًا.

\* لخفض مستوى الصوت: زر خفض الصوت (-) + زر الوضع

\* لخفض مستوى الصوت: زر خفض الصوت (-) + زر الوضع

3. اسم لوحة المفاتيح

أ. يتم إعطاء المفاتيح أسماء برقم معين لمساعدتك على فهم النظام بسهولة، وسيتم استخدام الأسماء لشرح كيفية استخدام SMARTIO.

ب. العمود الأول يسمى L1 ، L2 ، L3 ، L4 من أعلى إلى أسفل.

ج. العمود الخامس يسمى R1 ، R2 ، R3 ، R4 من أعلى إلى أسفل.

د. في الأعمدة الثاني والثالث والرابع ، يوجد 12 مفتاحاً مثل لوحة مفاتيح T9 (لوحة مفاتيح الهاتف). من الصف الأول على اليسار إلى اليمين ، تمت تسميتهم من N1 إلى N12.

الوظائف الأساسية

1. إخطار بحالة الجهاز

أ. يتم شحن البطارية

عندما يتم شحن البطارية: الضوء الأحمر مضاء.

عندما تكون البطارية مشحونة بالكامل: يضيء الضوء الأخضر.

ب. كيفية التحقق من عمر البطارية: زر الوضع + زر الطاقة

25٪ أو أكثر: ستسمع "مستوى البطارية 25%."

50٪ أو أكثر: ستسمع "مستوى البطارية 50%".

75٪ أو أكثر: ستسمع "مستوى البطارية أكثر من 75%."

ج. اقتران بلوتوث

أثناء الاقتران: يومض الضوء الأزرق.

عند اكتمال الاقتران: يضيء الضوء الأزرق.

د. المكالمات

عند تلقي مكالمة: يومض الضوء الأخضر.

على الخط: يضيء الضوء الأخضر.

ه. تغيير لغة التوجيه الصوتي

التوجيه الصوتي باللغة العربية: مفتاح L4 + زر خفض الصوت (-) + زر الوضع

التوجيه الصوتي باللغة الإنجليزية: مفتاح L4 + زر رفع الصوت (+) + زر الوضع

2. كيفية التحقق من الإعداد الحالي

أ. تحقق من نظام التشغيل الحالي: زر الوضع + مفتاح L1

أولا. وضع IOS: سوف تسمع "وضع IOS."

ثانيا. وضع Android: ستسمع "وضع Android".

ب. تحقق من لغة SMARTIO الحالية: زر الوضع + مفتاح L2

أولا. الوضع الأساسي: سوف تسمع "الوضع العربي".

ثانيا. وضع اللغة الأجنبية: سوف تسمع "وضع اللغة الإنجليزية".

3. وضع التبديل

أ. اضغط على زر الوضع للتبديل بين وضع التنقل ووضع الإدخال.

الانتقال إلى وضع برايل: اضغط على مفتاح R4 لأكثر من 3 ثوانٍ في وضع التنقل للتبديل إلى وضع برايل. وبعد ذلك سوف تسمع "وضع برايل". للعودة إلى وضع التنقل ، اضغط على زر الوضع مرة أخرى.

ب. اضغط على مفتاح N12 لمدة 3 ثوانٍ للانتقال إلى وضع المتصفح. يعمل الأمر فقط في وضع التنقل.

4. شحن البطارية

أ. استخدم توصيلة USB-C لشحن SMARTIO.

ب. يستغرق شحن SMARTIO بالكامل 3 ساعات ، وسيختلف عمر البطارية وفقاً لمقدار الاستخدام.

5. اقتران بلوتوث

أ. الاتصال الأولي: قم بتشغيل SMARTIO. بعد تنشيط Bluetooth على هاتفك الذكي ، ابحث عن SMARTIO وقم بتوصيله. عند اكتمال الاقتران ، ستسمع عبارة " تم الاتصال بالبلوتوث".

ب. إعادة الاتصال: إذا فقدت اتصال Bluetooth ، فحاول إعادة الاتصال بالضغط على زر الوضع.

6. التحكم في إخراج الصوت

أ. إعداد الوضع الصامت: إذا قمت بالضغط على زر خفض الصوت (-) وزر رفع الصوت (+) في وقت واحد ، مع وجود صوت يقول "وضع الصامت قيد الشغيل " ، فقد قمت الآن بضبط الوضع الصامت.

ب. تحرير الوضع الصامت: إذا ضغطت على مفتاح خفض مستوى الصوت ومفتاح رفع الصوت في نفس الوقت في الوضع الصامت ، فستسمع "إيقاف الوضع الصامت."

7. تبديل نظام التشغيل: يدعم SMARTIO ( IOS و Android.)

أ. التبديل إلى وضع IOS: زر الوضع + مفتاح L1 + زر خفض الصوت (-)

ب. التبديل إلى وضع Android: زر الوضع + مفتاح L1 + زر رفع الصوت (+)

8. قفل لوحة المفاتيح

أ. لقفل لوحة المفاتيح ، اضغط على مفتاح N5 لأكثر من 5 ثوانٍ. سوف تسمع "تم قفل لوحة المفاتيح".

ب. لإلغاء قفل لوحة المفاتيح ، اضغط على مفتاح N5 لأكثر من 5 ثوانٍ. سوف تسمع "تمَّ فتحُ قُفْلَ لوحةِ المفاتيح".

9. تحديث البرامج الثابتة

أ. قبل تحديث البرنامج الثابت

- قم بإعداد محرك أقراص فلاش USB-C. (نوصي باستخدام محرك أقراص محمول فارغ ، ولا تقم بتغيير اسم ملف تحديث البرنامج الثابت.)

- قم بتنزيل البرامج الثابتة من موقع MoreDream على الويب (www.md-smartio.com) وتخزينها في محرك أقراص فلاش.

- نوصي بتحديث البرنامج الثابت عندما يكون مستوى البطارية 50٪ أو أكثر.

ب. تحديث البرامج الثابتة:

قم بتشغيل SMARTIO وقم بتوصيل محرك الأقراص المحمول.

- اضغط على L1 + L4 + R1 + R4 لأكثر من 3 ثوانٍ. عندما يومض الضوء الأخضر ، ستسمع عبارة "يتم بدء تحديث البرنامج الثابت" ويبدأ التحديث.

يرجى عدم إزالة محرك الأقراص المحمول أو إيقاف تشغيل SMARTIO.

- في حالة اكتمال التحديث ، ستسمع عبارة "تم التحديث" مع إضاءة الضوء الأخضر ، وسيتم إيقاف تشغيل الجهاز. إذا لم يكتمل التحديث بشكل طبيعي ، سوف تسمع "خطأ".

- إذا لم يكتمل التحديث بشكل طبيعي ، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله ومتابعة التحديث مرة أخرى.

10. كيفية إعادة ضبط النظام

أ. اضغط على زر الطاقة + زر الوضع + مفتاح N5 في نفس الوقت لمدة 5 ثوانٍ تقريباً.

ب. إذا قمت بتشغيله ، فسيتم إعادة ضبط الجهاز.

C. وظائف التسهيل للمستخدم

1. وظيفة الاتصال الهاتفي: ستكون هذه الوظيفة جاهزة قريبًا

.

2. الأمر الصوتي (Siri ، مساعد Google): متوفر في وضع التنقل.

أ. لإدخال أمر صوتي ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح N11 لأكثر من 3 ثوانٍ لتنشيط Siri أو مساعد Google.

ب. لإنهاء إدخال الأمر الصوتي ، اضغط على مفتاح L1.